**附件1：**

**需求文件**

1. **项目一览表:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购内容** | **数量** | **生产厂家** | **交货期** | **预算金额** |
| 1 | 拉压力传感器 | 3个 | / | 签订合同之日起5个工作日内 | 20000元 |
| 2 | 主体结构型材 | 1套 | / | 签订合同之日起5个工作日内 | 20000元 |
| 总预算金额 | | | | | 40000元 |

1. **技术要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 数量 | 技术要求 |
| 拉压力传感器 | 3个 | ★1.传输方式：无线传输，要求：lora  2.测试范围：0-30t，2个 0-10t，1个  3.测量精度：‰1Fs  4.尺寸如图：    5.材质：SUS316 |
| 主体结构型材 | 1套 | 1. **安装支架：1套**    1. 尺寸如图：     **以上部件：2件**  C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\1638413618(1).png  **以上部件：8件**  C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\1638413743(1).png  **以上部件：2个**  C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\1638413836(1).png  以上部件4个  C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\1638414417.png  **以上部件2个**  C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\1638414637(1).png  **以上部件2个**  1.2、材质要求：SUS316  1.3、去毛刺，锐角倒钝。轮廓倒角C0.5  1.4、表面处理：表面镀硬铬HCR≥30U''  1.5、未注尺寸公差按GB/T 1804-m级。  1.6、未注形位公差按GB/T 1804-k级。  **2.受力套件：3套**  2.1、尺寸如图：  C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\1638417673(1).png  **以上部件3套**  C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\1638417686(1).png  **以上部件3套**  2.2、材质：SUS316 |

1. **商务要求**
2. **质保期及售后服务要求**
3. 质量保证期（简称“质保期”）为1年，成交人对所供产品提供至少一年服务,包修、包换、包维护。
4. 质保期内，如所供产品因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。
5. 供应商须随时进行技术支持。同时向用户提供免费培训服务，使其达到完全掌握系统使用方法为止。
6. **交付要求**
7. 成交人保证所供货的均为原厂商生产的、原装、正版的全新合格产品，且为原生产厂商和中国政府允许在中华人民共和国地区销售的产品。
8. 成交人应将系统的授权文件、用户手册、有关单证资料等交付给采购人。
9. **安装、部署与验收**

1、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。

2、如果产品验收不合格或经计量不合格的，需方有权作更换或退货处理，并由供方承担全部费用（包括运输、计量、服务费等）