**附件1：**

**需求文件**

1. **需求说明**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品 名 | 规格型号 | 性能指标 | 数量 | 预算金额 | 交货期 |
|  | 磁粉探伤用黑油磁悬液 | MT-BO | 满足《无损检测 磁粉检测用材料》（JB/T6063-  2006）的要求 | 192瓶 | 12288元 | 签订合同之日起15日内 |
|  | 磁粉探伤用反差增强剂 | FA-5 | 满足《无损检测 磁粉检测用材料》（JB/T6063-  2006）的要求 | 192瓶 |
|  | 着色渗透探伤剂套装（显象剂\*2、渗透检测剂\*1、清洗剂\*3） | DPT-5 | 无损检测 渗透检测用材料的要求 | 8套 |

1. **商务要求**
   1. **交货要求**

（1）交货期：自合同签订之日起15日内完成交付。

（2）交货地点：采购人指定地点

（3）交货方式：现场交付，送货上门

* 1. **验收**

（1）采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。

（2）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅，所有随货物的附件必须齐全。

（3）如果产品验收不合格或经计量不合格的，需方有权作更换或退货处理，并由供方承担全部费用（包括运输、计量、服务费等）。

* 1. **质保期及售后服务要求**

（1）质保期自货物供货并验收合格签字之日起一年。

（2）供应商须设有7×24小时维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和方法。

（3）成交供应商应向采购人提供全方位、及时而有效的技术支持和服务。

* 1. **付款方式：**

在到货并验收合格、需方收到供方开具的采购合同总价的发票后，需方在15个工作日内以支票或银行汇款（含电汇）的形式支付采购合同单总价款项。